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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2009                                                         № 526

Об утверждении проекта планировки с проектом

межевания территории города в границах  

ул.Землеустроителей – Урожайная 

– Олимпийская 

          
               В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, порядком подготовки документации по планировке территории, утвержденным решением Думы города, с учетом протокола публичных слушаний от 19.05.2009, рекомендаций  комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансийска, в целях обеспечения градостроительного развития территории:

          1.Утвердить проект планировки и межевания территории, ограниченной ул.Землеустроителей – Урожайная – Олимпийская,  в составе:    
      1.1.Чертеж планировки территории  согласно приложению 1.     
      1.2.Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной ул.Землеустроителей – Урожайная – Олимпийская,                   согласно приложению 2.

        1.3.Чертеж межевания территории, ограниченной ул.Землеустроителей – Урожайная – Олимпийская,  согласно приложению 3.
          2.Пресс-секретарю главы города Фирстову А.В.  обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и разместить на официальном информационном портале в сети «Интернет».

          3.Комитету по архитектуре и градостроительной деятельности              (Постникова Е.В.) в течение семи дней опубликовать документацию по планировке территории и заключение о результатах публичных слушаний по утверждению проекта планировки и межевания территории города в границах ул. Землеустроителей – Урожайная – Олимпийская  в средствах массовой информации и на официальном информационном портале в сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя главы города, директора департамента градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Стенера В.П.

Глава города Ханты-Мансийска                                              А.Г.Букаринов

Приложение 1

к постановлению администрации

города Ханты-Мансийска

от 15.07.2009 № 526
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Приложение 2

к постановлению администрации

города Ханты-Мансийска

от 15.07.2009 № 526

Положение о размещении объектов капитального строительства,

характеристиках планируемого развития территории и характеристиках

развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, 

ограниченной ул.Землеустроителей-Урожайная-Олимпийска

1. Основание для проектирования

Объект: «Малоэтажная застройка в границах улиц Землеустроителей-Урожайная-Олимпийская г.Ханты-Мансийск, пос.ОМК, площадью                15768.04 м2».

Заказчик:

        Государственное предприятие «ИД Фонда поколений ХМАО».                                                                                 Проект разработан  на  основании:

        договора-подряда  №1 от 09.02.2009  "Разработка проекта планировки и проекта межевания территории под малоэтажную жилищную застройку в г.Ханты-Мансийске в границах улиц Землеустроителей-Урожайная-Олимпийская;

        технического задания на проектирование от 15.12.2008;

        топосьемки,  предоставленной заказчиком в масштабе 1:1000;                                                   

         градостроительного плана  № RU86312000-0000000000000216, выданного  департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ  г.Ханты-Мансийска, приказом №391 от 05.12.2008;

         письменного обращения Заказчика  вх. №919 от 29.12.2008.

2. Краткая характеристика площадки строительства 

      - Россия

      - Тюменская область

     - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

     - г.Ханты-Мансийск (Землеустройителей-Урожайная-Олимпийская)

     Участок расположен в городской черте г.Ханты-Мансийска в северной части города, общая площадь - 15768.04 м2, в зоне малоэтажной застройки. 

Рельеф участка спокойный, ровный  без резких перепадов. В центральной части в период паводков и снеготаяния образуется небольшое болото.  В западной и южной части участка имеются зеленые насаждения хвойных и лиственных пород (кедр, осина, ель), которые частично сохраняются для организации внутриквартального парка.

Перепад отметок колеблется в пределах 33.50 - 37.00 м относительно уровня Балтийского моря. Для обеспечения ливнеотвода дождевых стоков и подготовки площадки к строительству необходимо произвести отсыпку участка до проектируемых отметок согласно плану организации рельефа. 

3. Природно-климатические условия

г. Ханты-Мансийск расположен на территории 1-го климатического района, подрайона Е(Д). Рассматриваемый район характеризуется ярко выраженным умеренным континентальным климатом с продолжительной суровой зимой с ветрами и коротким, жарким летом.

Многолетняя среднегодовая температура воздуха равна -3,1С. Самым холодным месяцем в году является январь со средней температурой -22,0С, теплым - июль (+16,9С). Зимой температура может понижаться до -55С, в самые жаркие летние периоды повышаться до +34С. 

            Расчетная зимняя температура:

-
наиболее холодных суток 
- - 48ºС;

-
наиболее холодной пятидневки - - 41ºС;

-
среднегодовая - -3,1ºС;

-
средняя температура отопительного периода - -9,7ºС;

-
снеговой район - V;

-
вес снегового покрова - 3,2кПа;

-
ветровой район - IV; 

- скоростной напор ветра - 0,48кПа; 

- нормативная глубина промерзания грунта - 2,4м.

4.  Цели и задачи проекта планировки

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Настоящим проектом планировки и межевания территории предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, закрепленных в документации по планировке территории, производится определение местоположения границ земельных участков для целей их кадастрового учета в соответствии с требованиями земельного законодательства.

 5. Градостроительные ограничения

        Участок проектирования расположен  в зоне нового освоения и в настоящее время свободен от застройки. Вся территория  проектируемого квартала расположена в санитарно-защитной зоне сооружений воздушного транспорта-шумовой зоне аэропорта. Прочие зоны с особыми условиями использования территории в границах проектирования отсутствуют, в том числе: 

      -  водоохранные и санитарно-защитные зоны;

      - зоны охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

      -  охранные зоны и зоны охраняемых объектов; 

      - зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения.

     Особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения на участке нет. Так же как и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление, оползни, карсты, эрозия и т.д.).    

     По северной границе участка в зоне общего пользования (в границах красных линий) проходят действующие коммуникации: газ (среднего давления).

      Таким образом, градостроительные ограничения на участке проектирования обусловлены градостроительным регламентом земельного участка, установленным в составе правил землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска.

6. Планировочные решения

      6.1 Архитектурно-планировочная организация территории

    Основными принципами организации территории являются: формирование    выразительного архитектурного облика квартала малоэтажной застройки, эффективное использование территории.       

      Площадь проектируемого участка - 15768.04 м2. В соответствии с решениями проекта планировки к строительству запроектированы индивидуальные двухэтажные жилые дома и блокированные двухэтажные жилые дома.  Объём проектируемого жилья составляет 2588,5 м2 или 11 домов (22 квартиры). Показатели проектного жилищного фонда в границах проекта планировки для всех типов проектируемых домов.

Объем проектного жилищного фонда

	Вид застройки
	Площадь застройки дома, кв. м
	Общая площадь дома, кв. м
	Количество домов
	Общая площадь всех домов, кв. м 

	Одноквартирный жилой дом,            2 эт.
	138,04
	148
	7
	1036

	Трехквартирный блокированный жилой дом, 

2 эт.
	307,49
	310,5
	3
	931,5

	Шестиквартирный блокированный жилой дом,

 2 эт.
	611,94
	621
	1
	621

	ИТОГО:
	-
	-
	11
	2588,5


При размере семьи 3,3 человека, ёмкость проектируемого жилищного фонда составит порядка 73 жителей. 

      Предлагаемые к размещению  жилые дома имеют участки площадью                  от 401,8 м2 до 652,93 м2в блокированных домах. И от 627,35 м2 до 1016,35 м2 в одноквартирных домах.

      Здания, предлагаемые для застройки, -быстровозводимые деревянные каркасно-панельные дома по немецкой технологии «Wienmann» производства ООО РЛК «Кода-лес». Общая площадь одноквартирного жилого дома типа «Кода-145»- 148 м2 . Общая площадь жилого дома типа «Кода-103»                         (в блокированных домах)- 103,3 м2 . Общая площадь застройки участка составляет 2534,7 м2. 

        В наружной отделке размещаемых на участке жилых зданий предусмотрены: кровля-битумная черепица, наружные стены-цокольный сайдинг «Nailite» (серия кирпич), цоколь, - цокольный сайдинг «Nailite» (серия камень).

      Проектом предусматривается сохранение естественных зелёных насаждений с целью создания на этой основе внутриквартального парка. Площадь парковой зоны составит  2079 м2  . Зона внутриквартального парка включает в себя: 

        - детскую игровую площадку 167,82 м2 ;      

        - искусственный водоём, площадь водной глади 258,55 м2 .       

      Предприятия обслуживания, общественного назначения  проектом планировки пос. ОМК предлагается разместить на близлежащих участках.   

6.2 Организация улично-дорожной сети и движения транспорта
  Проектирование улично-дорожной сети осуществляется согласно СНиП 2.07.01-89* таблица 9; СП 30-10-2-99. Схема транспортной инфраструктуры предусматривает связь с городом  Ханты-Мансийском по внешней дороге местного значения ул. Тихая, выезд на которую осуществляется с                            ул.Олимпийская. Транспортное обслуживание в квартале решено путем организации внутриквартального проезда шириной 3,5 м. и организации подъездов к каждому дому (квартире в блокированных домах). Обеспеченность населения личным транспортом принята из расчета 1 машина на семью.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 282,1 п.м. Дорожное покрытие-асфальтобетон.Общая площадь покрытий-568,25 м2 Вдоль внутриквартального проезда предлагается устройство тротуаров с бордюрным камнем. Ширина тротуаров составляет 1,5 м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать из тротуарной  плитки. Общая площадь покрытий тротуарной плиткой с учетом дорожек в парке и пешеходных сходов к жилым домам составит 1137,27 м2 . 

Размещение дополнительных объектов обслуживания транспорта проектом планировки не предусмотрено.

6.3 Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории 

      Проектом планировки предложены мероприятия по устройству поверхностного водоотвода с рассматриваемой территории. Поверхностный водоотвод  дождевых стоков и талых вод осуществляется с территории рассматриваемого квартала по ул. Урожайная-Олимпийская.  Предусмотрено устройство озеленения, устройство газонов с посевом многолетних трав.

7. Инженерные коммуникации

7.1. Наружные сети водоснабжения

Проект разработан на основании задания на проектирование и технических условий, выданных департаментом градостроительства, архитектуры и ЖКХ №1434 от 10.12.2008, и акта выбора трассы.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение.

Наружные инженерные сети и сооружения",

СП 40-102 -2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов"


Сезонная глубина промерзания грунта 2,4 м.

Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ-80 SDR 13,6 □32x3.0 мм P=10 атм. и  ПЭ-80 SDR 13,6□110x8,1 мм P=10 атм. по ГОСТ  18599-2001. Трубы и соединительные детали из полиэтилена, предназначенные для хоз-питьевого водоснабжения, должны иметь в маркировке слово "Питьевая", а также гигиенические заключения Госсанэпиднадзора Минздрава России. Для соединения труб использовать сварку, для присоединения труб к арматуре использовать свободные металлические фланцы. Проходы полиэтиленовых труб через стены колодцев выполнить по серии 4.900-9-в.0-1, прил. 3.5.

Общая протяженность сетей 0,95 км.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1.                         СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Количество воды на неучтенные расходы приняты дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта в соответствии с примечанием 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84*. 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2.  СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2. 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях приведены в таблице 1.

	№ п/п
	Наименование водопотребителей
	Население, чел
	Норма водопотребления, л.сут./чел.
	Количество потребляемой  воды м3/сут.

	
	
	Расчетный срок
	
	Qсут.ср
	Qсут.max К=1,2

	1.
	Жилые дома квартирного типа с местными водонагревателями
	73
	230
	16,79
	20,15

	2.
	Расход воды на полив территории
	73
	50
	3,65
	4,38

	3.
	Неучтенные расходы  10%
	-
	-
	1,68
	2,02

	Итого:
	22,12
	26,55


Водопотребление квартала составит 26,55  м3/сут.

Подключение водопровода осуществляется от существующего водопровода ∅110 мм по ул.Землеустроителей в существующий водопроводный.

В водопроводных колодцах установлены отсекающие задвижки для выделения ремонтных участков.

Монтаж трубопровода вести согласно СН 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов ". 

Присоединение водопровода к существующей сети произвести согласно плану трассы и исполнительных документов на наружные сети существующих сетей.

Испытание водопровода произвести давлением 10,5 кг/см2 по участкам размещения секущих задвижек.

Все фасонные части трубопровода изготовить методом сварки.

Противопожарные мероприятия.

Проектируемый противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия, согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». 

Расчетное количество одновременных пожаров принято: 

· на наружное пожаротушение – 1 пожар, c  расходом 10 л/с; 

· внутреннее пожаротушение – не предусматривается. 

На кольцевых участках водопровода для пожаротушения устанавливаются пожарные гидранты «северного» исполнения в количестве 4 шт. 

Водопроводные колодцы выполняются из сборных ж/б элементов, устанавливаемых на ж/б плиты основания. Плиты основания укладываются на бетонную подготовку кл. В3,5 толщиной 100 мм по сплошному щебеночному основанию.

Гидроизоляция днища колодцев - 2 слоя гидроизола на битумной мастике.

Наружная гидроизоляция стен и плит перекрытия - окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько слоев (не менее двух) общей толщиной 4-5 мм по огрунтовке из битума, растворенного в бензине. На стыках ж/б колец (блоков) следует предусматривать наклейку полос из глинослойной ткани шириной 20-30 см.

Стенки горловин колодцев, соприкасающиеся с грунтом, обмазать за              2 раза горячим битумом по холодной битумной грунтовке (состава 70% битума + 25% бензина с добавкой 5% асбеста в качестве наполнителя).

В местах пересечения с существующими коммуникациями производство работ вести в присутствии владельцев сетей или представителей соответствующих служб эксплуатации. Отметки существующих инженерных коммуникаций уточнить по месту.

Сооруженные водопроводы подлежат приемке с освидетельствованием скрытых работ по форме СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства", следующие этапы и элементы скрытых работ: сварка муфт и труб ПНД с остальными трубами колодцев, заделка концов футляров, устройство пересечений с подземными коммуникациями, гидравлическое испытание трубопроводов на герметичность, санитарная обработка водопровода.

Трубы между отдельными участками "захлестами" монтажа свариваются в стык.

7.2. Наружные сети бытовой канализации

Проект разработан на основании технических условий №1435                    от 10.12.2008, выданных департаментом градостроительства, архитектуры и ЖКХ. 

С 1 по 15 участки сброс канализационных стоков осуществляется в централизованный хозбытовой  канализационный коллектор □ 300 по ул. Землеустроителей (ранее проектируемый).  Для участков с 6 по 16 предусматривается устройство канализационной насосной станции (КНС) с перекачкой стоков в коллектор хозбытовой канализации □ 300 мм.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные инженерные сети и сооружения"; СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов". Глубина промерзания принята - 2,4 метра.

Общая протяженность сетей бытовой канализации 0,75 км.

Объём сточных вод от проектного квартала принят в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и составляет 22,17 м3/сут.

Трубы  запроектированы двухслойные профилированной стенкой из полиэтилена для безнапорных трубопроводов "Корсис"  с кольцевой жесткостью SN 8 по ТУ 2248-001-73011750-2005.

Зазор между гильзой и трубой заделывается белым канатом, пропитанным низкомолекулярным  полиизобутиленом. При  установке безраструбного отрезка трубы Корсис в железобетонный колодец необходимо учесть, что длина участка трубы, который находится с внешней стороны колодца, должна составлять не менее половины диаметра трубы.

Канализационные колодцы запроектированы железобетонные с наружной гидроизоляцией усиленного типа в два слоя. 

Под основание  канализационных колодцев применены железобетонные днища по щебеночной подготовке толщиной не менее            300 мм. 

При интенсивном притоке грунтовых вод для подготовки основания под трубопровод предусмотреть водоотвод  из траншеи   на  рельеф с уклоном от  участка производства работ. 

При  монтаже  труб  в обводненных  грунтах для предотвращения всплытия  допускается  производить  с  обратной засыпкой  щебнем или галькой с размерами частиц, превышающих ширину профиля гофра (техническое руководство КОРСИС двухслойные гофрированные трубы безнапорная и ливневая канализация).

Монтажные работы, контроль качества стыков и испытание трубопроводов должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85 специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнение данных видов строительных и монтажных работ. 

При монтаже  канализационных сетей  составляются акты на следующие виды скрытых работ:

- разбивка трасс;

- разработка траншеи для монтажа труб;

- подготовка основания под монтаж труб;

- освидетельствование труб перед монтажом методом направленного  

  горизонтального бурения, фасонных частей, арматуры;

- подготовка поверхности под защитное покрытие;

- антикоррозийная защита стальных трубопроводов конструкции колодца и стальных вставок в колодцах;

- футеровка трубопровода перед протаскиванием через футляр;

- заделка концов футляра;

- основание под колодцы;

- монтаж колодцев. 

7.3 Теплоснабжение

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 41 °С. Средняя температура за отопительный период – минус 8,8 (С. Продолжительность отопительного периода - 252 суток.

В связи с развитием системы газоснабжения жилую застройку в планировочном квартале перевести на децентрализованную систему отопления от индивидуальных двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат потребителя отоплением и ГВС.

Расход тепла жилыми зданиями составит:


на отопление и вентиляцию   555,63 кВт/час (3 360 450,2 кВт/год);

на горячее водоснабжение 77,04 кВт/час (674 870,4 кВт/год).

Итого: 632,67 кВт/час (4 035 410,6 кВт/год).

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании 

норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

7.4. Наружные сети газоснабжения

Проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (постановление Госгортехнадзора России от 18.03.2003 № 9)" и СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов" и на основании технических условий №1433 от 10.12.2008.

Проектом предусматривается газоснабжение проектируемой жилой застройки.

Проектом предусматривается точка подключения (ПК0) - действующий подземный полиэтиленовый газопровод давлением Ру≤0,3МПа диаметром ПЭ110х10,0.

Общая протяженность сетей 0,74 км.

Проектом предусматривается:

- подключение к существующему газопроводу согласно техническим условиям; 

- строительство подземного полиэтиленового газопровода среднего давления (Ру≤0,3МПа, ПЭ110х10,0);

- установка и обвязка ГРПШ-400;

- строительство подземного газопровода низкого давления (Ру<0,005МПа, ПЭ110х10,0; 63x5,8);

- строительство домовых подводов низкого давления (Ру<0,003МПа, ПЭ32х3,0).

За относительную отметку 0.000 принят уровень земли.

Глубину заложения подземного газопровода принять не менее 1,3 до верха трубы.

Для монтажа полиэтиленовых газопроводов используется труба ПЭ80 SDR11 ГАЗ-110x10,0; 63х5,8; 32х3,0 по ГОСТ Р 50838-95* и соединительные детали по ТУ 2248-001-18425183-01, ТУ 2248-031-00203536-96, ТУ 2291-033-00203536-96 и ТУ 2248-025-00203536-96, имеющие сертификат качества.

Полиэтиленовый газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений должен укладываться змейкой в горизонтальной плоскости.

Соединение полиэтиленовых труб между собой и присоединение соединительных к этим трубам предусмотрено на сварке нагревательными элементами или электросварными муфтами.

Сварку производить при температуре окружающего воздуха от минус 15 до плюс 30°С. Присыпку плети газопровода производить летом в самое холодное время (рано утром), зимой - в самое теплое время суток.

Полиэтиленовые трубы и сваренные из них плети могут храниться на трассе не более 15 суток. Не допускается использовать для строительства газопроводов трубы сплющенные, имеющие уменьшение диаметра на 5% от номинального и трубы с надрезами и царапинами глубиной более 0,7мм. К строительству газопроводов можно приступать при полном обеспечении трубами и соединительными деталями. 

Соединение полиэтиленовых труб со стальными предусматриваются неразъемными соединениями обычного типа. 

Для монтажа надземного газопровода используются трубы по ГОСТ 10704-91, диаметром dу63; 57; 32; 25  и соединительные детали по ГОСТ 17375-2001*...ГОСТ 17379-2001*.

Соединение стальных труб предусмотрено на сварке по ГОСТ                16037-80.

Герметичность затворов арматуры должна быть по ГОСТ 9544-93.

Для защиты стальных трубопроводов от коррозии применена защита:

-для надземных участков: окраска двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 ТУ 6-10-1940-84 в два слоя.

Опознавательную окраску надземных частей газопроводов произвести по ГОСТ 14202-69.

Монтаж, испытание и приемку газопроводов в эксплуатацию произвести в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-103-2003 и "Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов систем газоснабжения".

Минимальные расстояния по горизонтали от подземных газопроводов до зданий и сооружений принимаются в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП II-89. 

Охват жилой застройки газоснабжением на расчетный срок принят  100 %.


Для определения расходов газа  на бытовые нужды населения и диаметров газопроводов приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». 

Расход потребления газа планировочного квартала составит: 87,1 м3/час (0,72 млн. м3/год).

7.5. Наружные сети электроснабжения

В настоящем разделе предусмотрены следующие строительные  работы:

         монтаж 2БКТП;

монтаж внешнего контура заземления;

установка силовых трансформаторов;

монтаж кабелей внутри ТП (межблочные соединения);

монтаж программно-технического комплекса телемеханизации PT-10/0.4кВ ZX0. 

(дистанционный контроль состояния ВРУ устройства ZX0 методом удаленного доступа по интерфейсу ModBusRTU к терминалам защит REF542plus);


строительство КЛ -10 кВ РП ОМК – ТП 124;


строительство КЛ -10 кВ ТП 124 – ТП 122;

     строительство КЛ -10 кВ ТП 121 – ТП 109(8у);

     строительство КЛ -10 кВ ТП 109(8у) – ТП проектируемое.

Проектные распределительные сети 0,4 кВ от ТП до потребителей выполнить на железобетонных опорах с применением изолированного провода «Торсадо». С содержанием вспомогательной токопроводящей жилы для подключения цепей наружного уличного освещения. На сегодняшний день это наиболее рациональный и экономичный метод исполнения сетей уличного освещения, совместно на опорах с магистральными линиями 0,4 кВ. Вспомогательная жила используется для подключения светильников наружного освещения, с возможностью подключения на одной опоре одного, двух и более светильников. Марка светильников определяется при разработке рабочей документации.

Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением. 

Общая протяженность проектных линий 0,4 кВ – 950 м.

По территории проекта планировки выполнен расчет электрических нагрузок.

По степени надежности жилые дома относится к III категории.

Перечень электроприемников для определения заявленной мощности жилого дома типа «Кода-145»:

            освещение  - 25 Вт/м2 общей площади;

            розеточная сеть - (телерадиоаппаратура, бытовые электроприборы: утюги, холодильники, пылесосы) - 25 Вт/м2 общей площади;

            стиральная машина - 2,2 кВт;

            посудомоечная машина - 2,2 кВт;

            водонагреватель аккумуляторный - 1,8 кВт;

            кухонные бытовые электроприборы - 4 кВт/коттедж;

            общая площадь - 148,0 м2;

            количество коттеджей - 7.

Расчет нагрузок коттеджа

Расчет нагрузок потребителей выполнен для коттеджа  с газовыми плитами.

         Рр.кат. = Рзаяв.кат.хКу,

где

         Рзаяв.кат. - заявленная мощность электроприемников в коттедже, которую  следует определять суммированием номинальных мощностей электробытовых и осветительных приборов, а также розеточной сети. 

          Ку - коэффициент участия в максимуме нагрузок электроприемников.

Рзаяв.кат.=(0,025×148)+ (0,025×148)+2,2+2,2+1,8+4=17,6 кВт;

Рр.кат.=17,6×0, 5=8,8 кВт.

Перечень электроприемников для определения заявленной мощности жилого дома типа «Кода-103»:

             освещение  - 25 Вт/м2 общей площади;

             розеточная сеть - (телерадиоаппаратура, бытовые электроприборы: утюги, холодильники, пылесосы)  - 25 Вт/м2 общей площади;

   стиральная машина  - 2,2 кВт;

   посудомоечная машина - 2,2 кВт;

   водонагреватель аккумуляторный - 1,8 кВт;

              кухонные бытовые электроприборы - 4 кВт/коттедж;

              общая площадь - 103,3 м2;

               количество коттеджей - 15.

Расчет нагрузок коттеджа

Расчет нагрузок потребителей выполнен для коттеджа  с газовыми плитами.

         Рр.кат. = Рзаяв.кат.хКу,

где

         Рзаяв.кат. - заявленная мощность электроприемников в коттедже, которую                     следует определять суммированием номинальных мощностей электробытовых и осветительных приборов, а также розеточной сети. 

          Ку - коэффициент участия в максимуме нагрузок электроприемников.

Рзаяв.кат.=(0,025×103,3)+ (0,025×103,3)+2,2+2,2+1,8+4=15,37 кВт;

Рр.кат.=15,37×0, 5=7,69 кВт.

РАСЧЕТ НАГРУЗОК ОТ КОТТЕДЖЕЙ НА ШИНАХ ТП

          Расчетную нагрузку питающих линий, вводов и на шинах 0,4 кВ ТП от электроприемников коттеджей:

Рр.=∑ Рр.кат., 

где

          ∑ Рр.кв. – сумма расчетных нагрузок на вводах коттеджей, подключенных к данному элементу сети, кВт;

          Рр.=8,8×7+7,69×15=176,95 кВт.

8. Противопожарные требования

    По функциональной пожарной опасности здания подразделяются к классу

Ф1.4 – одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома. Класс пожарной опасности конструкций К3 (пожароопасные).  

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями приняты в соответствии с таблицей 1,  СП 4.13130.2009, а также приложение 1 , таблица 1, п. 9-10, СНиП 2.07.01-89* - равное 15 м.

На все участки организованы съезды с асфальтобетонным покрытием.

 
Для обеспечения наружного пожаротушения прилегающей застройки предусматривается  строительство кольцевого водопровода с установкой пожарных гидрантов. Забор и подача воды к месту пожара производится передвижными автонасосами.

9. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

 
Согласно постановлению Правительства РФ от 21.05.2007  №304                  «О   классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

        - локального характера;

       - муниципального характера; 

       - межмуниципального характера;

       - регионального характера;

       - межрегионального характера;

       - федерального характера.

 
Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим 

возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой, теплом.

На проектируемой территории потенциально опасные и вредные объекты отсутствуют.

Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС на рассматриваемой территории не осуществлялись.

 
Противорадиационные укрытия (ПРУ), другие объекты защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, согласно  № 28-ФЗ от 12.02.98 «О гражданской обороне» размещаются согласно проекту планировки пос. ОМК за границами проектируемого квартала.

10. Общие указания

       Проект застройки разработан на топографической подоснове М 1:1000

       Система высот - Балтийская, система координат - городская условная. Все работы по благоустройству территории должны выполняться 

в соответствии со СНиП III-10-75 "Благоустройство территории"

ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечания

	1.
	Территория
	
	
	

	1.1.
	Площадь проектируемой территории-всего,

в том числе: территории -индивидуальных жилых домов с приусадебными участками типа «Кода-145»

- блокированных жилых домов типа «Кода-103»

-территории объектов инженерного обеспечения


	м2 
м2 
м2
	15768,04

5481,32

7368,37

93,29


	

	1.2.
	Площадь застройки участка
	м2
	2534,7
	

	1.3.
	Общая площадь озелененных территорий-всего,

в том числе: озеленение внутриквартального парка
	м2
м2

	10319,93

1009,43


	

	1.4.
	Общая площадь площадок с твердым покрытием.
	м2
	894,34
	

	1.5.
	Коэффициент застройки
	%
	16,1
	

	2.
	Жилищный фонд
	
	
	

	2.1.
	Общий объём жилого фонда


	S общ.,м2
Кол-во домов

К-во квартир
	2588,5

11

22
	

	2.1.1.
	Одноквартирный жилой дом, 2 эт. Тип «Кода-145»
	S общ.,м2
Кол-во домов
	1036

7


	

	2.1.2.
	Трехквартирный блокированный жилой 

дом, 2 эт. Тип «Кода-103»


	S общ.,м2
Кол-во домов

Кол-во квартир
	931,5

3

9


	

	2.1.3.
	Шестиквартирный блокированный жилой 

дом, 2 эт. Тип «Кода-103»


	S общ.,м2
Кол-во домов

Кол-во квартир
	621

1

6


	

	2.2.
	Этажность застройки
	этаж
	2
	

	2.3.
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	кв. м. общей площади на чел.
	35,5
	

	3. 
	Население
	
	
	

	3.1.
	Численность населения
	чел.
	73
	При коэффициенте семейности 3,3

	3.2.
	Плотность населения
	чел./га
	46
	

	4. 
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	4.1.
	Протяженность внутриквартальных дорог с твердым покрытием,

  в том числе:

 - внутрикартальный проезд общего пользования

- съезды к жилым домам
	п.м.

п.м.

п.м.
	282,1

86,03

196,07
	

	5.
	Инженерное оборудование и благоустройство территории

	5.1.
	Водоснабжение
	
	
	

	5.1.1.
	Водопотребление
	
	
	

	
	- всего,
	м3/сут.
	26,55
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на хозяйственно – питьевые нужды
	м3/сут.
	24,53
	

	
	- на производственные нужды
	м3/сут.
	2,02
	

	5.1.2.
	Вторичное использование воды
	%
	4
	

	5.1.3.
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека,
	л/сут. на чел.
	230
	

	
	в том числе
	
	
	

	
	- на хозяйственно – питьевые нужды
	л/сут. на чел.
	230
	

	5.1.4.
	Протяженность сетей
	км
	0,95
	

	5.2.
	Канализация
	
	
	

	5.2.1.
	Общее поступление сточных вод
	
	
	

	
	- всего,
	м3/сут.
	22,17
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- хозяйственно- бытовые сточные воды
	м3/сут.
	20,15
	

	
	- производственные сточные воды
	м3/сут.
	2,02
	

	5.2.2.
	Протяженность сетей
	км
	0,75
	

	5.3.
	Теплоснабжение
	
	
	

	5.3.1.
	Потребление тепла

в том числе на коммунально-бытовые нужды
	кВт/год
	4035410,6
	

	5.3.2.
	Производительность централизованных источ​ников теплоснабжения 

-всего,
	кВт /час
	-
	

	
	в том числе:

- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)

- районные котельные
	кВт /час

кВт /час
	-

-
	

	5.3.3.
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	кВт /час
	632,67
	

	5.3.4.
	Протяженность сетей
	км
	-
	

	5.4.
	Газоснабжение
	
	
	

	5.4.1.
	Удельный вес газа в топливном балансе
	%
	100
	

	5.4.2.
	Потребление газа 

- всего,
	млн. куб. м./год
	0,72
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	млн. куб. м./год
	0,72
	

	
	- на производственные нужды
	млн. куб. м./год
	-
	

	5.4.3.
	Источники подачи газа
	шт.
	1
	

	5.4.4.
	Протяженность сетей 
	км
	0,74
	

	5.5.
	Электроснабжение
	
	
	

	5.5.1.
	Потребность в электроэнергии 
	
	
	

	
	- всего,


	млн. кВт. ч./в год
	1,55
	

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	- на производственные нужды 
	млн. кВт. ч./в год
	-
	

	
	- на коммунально-бы​товые нужды
	млн. кВт. ч./в год
	1,55
	

	5.5.2.
	Протяженность сетей
	км
	0,95
	


ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечания

	1
	Территория
	
	
	

	2.
	Площадь проектируемой территории-всего

Территории,

подлежащие межеванию,

в том числе:

-территории жилой застройки

-территория внутриквартального парка

-территории объектов инженерного обеспечения 


	м2 

м2 
м2
м2
	15768,04

15014,53

12840,69

2079,0

93,29
	


Приложение 3

к постановлению администрации

города Ханты-Мансийска

от 15.07.2009 № 526
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