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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  10.07.2012                                                                           № 816
О формировании и ведении фонда 
инженерно-геодезических изысканий 

на территории города Ханты-Мансийска


В рамках информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в целях повышения эффективности развития города   Ханты-Мансийска,   руководствуясь  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом              от 26.12.95 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», Положением об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Ханты-Мансийск, утвержденным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 26.11.2009 № 1092:

1. Утвердить  Положение о формировании и ведении фонда инже​нерно-геодезических изысканий на территории города Ханты-Мансийска.
           2. Формирование и ведение фонда инже​нерно-геодезических изысканий на территории города Ханты-Мансийска  возложить на Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (Спиридонов А.Г.).


3.
Департаменту градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (Спиридонов А.Г.) уведомить организации и индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерно-геодезические изыскания на территории города Ханты-Мансийска, об изменении правил приема-передачи материалов инженерно-геодезических изысканий.

        4. Разместить  настоящее постановление на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

        5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
         6.  Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Журавлева В.В.
Глава  Администрации

города  Ханты-Мансийска



                      
М.П.Ряшин


Приложение 
к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска

от  10.07.2012  №  816
Положение

о формировании и ведении фонда инженерно-геодезических изысканий
на территории города Ханты-Мансийска

1. Общие положения

1.1. Положение о формировании и ведении фонда инженерных-геодезических изысканий (далее – Геофонд) на территории города Ханты-Мансийска (далее - Положение) разработано в со​ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.95 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и ведения Геофонда на территории города Ханты-Мансийска, со​став Геофонда, прием и учет материалов Геофонда, порядок пользования материалами Геофонда, режим хранения и обеспечения сохранности материалов Геофонда.
1.3. Геофонд представляет собой совокупность материалов, полученных в результате выполнения инженерно-геодезических изысканий на территории города Ханты-Мансийска с использованием как традици​онных, так и современных системных комплексов (ГЛОНАС, GPS) навигации.
1.4. Право собственности на информацию, содержащуюся в Геофонде, принадлежит муниципальному образованию город Ханты-Мансийск.
1.5. Основная функция Геофонда - обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправ​ления, физических и юридических лиц актуализированными картографическими материалами на территорию города Ханты-Мансийска для осуществления градостроительной, инвестиционной и хозяйственной деятельности.
1.6. Физические и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие инженерно-геодезические изыскания на территории города Ханты-Мансийска (далее - исполнители), используют при осуществлении указанной деятельности материа​лы Геофонда в качестве исходных данных.
По завершении инженерно-геодезических изысканий исполнители безвозмездно передают в Геофонд оригиналы или копии материалов, подлежащие включению в Геофонд.
1.7. Материалы Геофонда могут быть использованы в качестве исходных мате​риалов в любых информационных системах.
2. Формирование и ведение Геофонда

2.1. При формировании и ведении Геофонда обеспечиваются:
2.1.1. Прием, учет и хранение материалов.
2.1.2. Систематизация и актуализация хранящихся материалов.
2.1.3. Организация пользования материалами.
2.1.4. Учет пользования материалами Геофонда.
2.2. Формирование и ведение Геофонда осуществляет Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент).

2.3. В процессе формирования и ведения Геофонда Департамент вправе:
2.3.1. Требовать от исполнителей соблюдения правил пользования материалами Геофонда, установленных настоящим Положением.
2.3.2. Осуществлять проверку передаваемых в Геофонд материалов на соответ​ствие требованиям, изложенным в соответствующих СНиП, СП по производству инженерно-геодезических изысканий.
2.3.3. Возвращать на доработку материалы, не соответствующие требовани​ям, изложенным в соответствующих СНиП, СП по оформлению материалов инженерно-геодезических изысканий.
2.4. Актуализация материалов Геофонда - приведение содержания материалов Геофонда в соответствие современному состоянию местности осуществляется:
2.4.1. Оперативно - по мере поступления актуальных материалов, получаемых при проведении инженерно-геодезических изысканий.
2.4.2. Периодически - по результатам специально предпринимаемых аэрофото​съемок, космических и иных видов съемок.
3. Состав Геофонда

3.1. В Геофонде хранятся материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненных исполнителями на территории города  при строительстве новых объектов, расширении и реконструкции действующих объектов любого назначе​ния, а также результаты систематизации и обобщения этих материалов для обеспечения градостроительной деятельности.

3.2. Материалы Геофонда являются материалами для служебного (ограниченного) пользования.

3.3. Для материалов инженерно-геодезических изысканий определены следующие сроки действительности:

3.3.1. Для предпроектных проработок и предварительного согласования – без срока давности.

3.3.2. Для проектной документации – не более 2 лет.
3.4. Геофонд состоит из:
3.4.1. Цифровых топографических планов масштаба 1:500.
3.4.2. Адресного плана города Ханты-Мансийска. 

3.4.3. Плана линий градостроительного регулирования.
3.4.4. Иных материалов для выполнения инженерно-геодезических изысканий, составления производных карт, планов и схем специальной направленности.
3.5. В состав Геофонда могут входить материалы и данные, отнесенные к Федеральному картографо-геодезическому фонду (ФКГФ). Включение (исключение) материалов Федерального картографо-геодезического фонда в со​став фонда производится по согласованию с территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
4. Прием и учет материалов Геофонда

4.1. Прием материалов в Геофонд осуществляется в цифровом виде после проверки материалов на предмет:
4.1.1. Комплектности и форме (приложение №1).
4.1.2. Пригодности материалов для внесения обновлений (актуализации) в дейст​вующий общий план инженерно-геодезических изысканий на территории города.
4.1.3.  Соответствия оформления сдаваемых материалов требованиям норматив​ных технических документов к производству инженерно-геодезических изысканий.
4.2. Для проверки корректности топографической связанности графических элементов применяются автоматизированные средства контроля. Проверка не возлагает на Департамент функций контроля и надзора за ка​чеством проведения инженерно-геодезических изысканий и выполнения топографо-геодезических работ.
4.3. Прием материалов в Геофонд фиксируется в электронной базе данных с занесением формуляра выполненных работ в соответствующий слой базы данных с указани​ем организации, номера заказа, наименованием исполнителя, выполнившего инженерно-геодезические изыскания, и даты проведения инженерно-геодезических изысканий.

4.4. Департамент ведет журнал общего учета всех поступающих и выдан​ных материалов. За единицу учета принимается документ, имеющий индивидуальное название (планшет).
4.5. Поступление в Геофонд и выдача из Геофонда материалов фиксируется в элек​тронной базе данных и в журнале предоставления материалов.
4.6. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, передаются в Геофонд в соответствии с законодательством Российской Феде​рации о государственной тайне.

5. Пользование материалами, хранящимися в Геофонде

5.1. Материалы Геофонда предоставляются в пользование государственным органам, органам местного самоуправления, организациям независимо от организационно-правовой формы, физическим лицам (далее  - пользователи фонда) на бумажном или электронном носителях. 
5.2. За пользование материалами Геофонда взимается плата в соответствии с  пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2006              № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» - в размере 100 руб. за предоставление копии одного документа (планшета). 

5.3. Средства, полученные за пользование материалами Геофонда, направляют​ся в бюджет Администрации города Ханты-Мансийска.
5.4. На всех материалах, выдаваемых пользователям Геофонда на бу​мажном носителе, проставляются угловые штампы (приложение №2) или печать Департамента с подписями должностных лиц. Без указанных требований материалы Геофонда не могут быть признаны пригодными для предпроектных работ, проектирования, строи​тельства и других целей в качестве официальных документов.
6. Режим хранения и обеспечения сохранности материалов Геофонда

6.1. Режим хранения и обеспечения сохранности материалов Геофонда осуществляется в соответствии с действующими правилами и инструкциями по работе с материа​лами, имеющими ограниченное право доступа.
6.2. Доступ к материалам Геофонда, содержащим сведения для служебного (ограниченного) пользования, а также составляющим го​сударственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6.3. Передача пользователями Геофонда полученных из Геофонда материалов третьим лицам и их копирование не допускается без согласования с Департаментом.
Приложение №1

к Положению о формировании и ведении 

фонда инженерно-геодезических изысканий

 на территории города Ханты-Мансийска

Документы и материалы, представляемые исполнителями

в Департамент градостроительства и архитектуры

 Администрации города Ханты-Мансийска

 для актуализации материалов Геофонда

1. Для внесения обновлений (актуализации) в общий план инженерно-геодезических изысканий города Ханты-Мансийска необходимо:
1.1. Получить в Департаменте топографические планы в масштабе 1:500 на бумажном и электронном носителях, для чего необходимо представить следующие документы:

1.1.1. Заявление на фирменном бланке на имя директора Департамента о предоставлении планшетов с указанием номенклатуры планшетов, цели и срока (не более 15 рабочих дней) использования картографического материала. 

1.1.2. Копию свидетельства о допуске исполнителя  к выполнению инженерно-геодезических изысканий, выданного СРО. 

1.1.3. Электронный носитель (CD-RW диск), который должен иметь гриф «ДСП» (для служебного пользования), с инвентарным номером (приложение № 3).

1.2. Представить информацию для внесения изменений в дежурную карту города в следующем виде:
1.2.1. Топографический план М 1:500 на бумажном носителе в двух экземплярах.
1.2.2. Топографический план М 1:500 в векторном виде, в принятой для города Ханты-Мансийска «Местной» системе координат и Балтийской системе высот, в формате «MapInfo» с разбивкой информации по следующим слоям:
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1.2.3. Проверка топографического плана М 1:500 в векторном виде осуществляется в течение 20 рабочих дней.
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Приложение №3

к Положению о формировании и ведении 

фонда инженерно-геодезических изысканий

 на территории города Ханты-Мансийска

	Наименование организации
ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ

№___

Дата: __________


	№ заказа и количество планшетов
	Дата выдачи планшетов
	Приемка планшетов

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


